**Výběrové řízení**

**„Granulová myčka do školní kuchyně GJR Chrudim“.**

Popis a technická specifikace myčky:

Granulový mycí stroj provozního nádobí, kapacita min. 8x GN1/1 hloubky 200mm na 1 mycí cyklus.

Min. 6 mycích cyklů, z toho 3 s granulemi a 3 bez granulí.

Vertikálně půlené dveře.

Provozní náplň granulí min. 15 kg.

Vestavěný systém upozorňující na nutnost výměny vody v nádrži, výměny granulí a nutnost servisní prohlídky. Vestavěný systém redukce páry po ukončení mycího cyklu.

Plně izolovaná dvojstěnná konstrukce.

Připojení na studenou vodu.

Příkon myčky min. 27 kW.

Nejkratší mycí program s granulemi trvá max. 3 minuty, spotřeba vody při nejkratším mycím cyklu max. 7 litrů. Provozní hodinová kapacita mytí min. 190 GN1/1 x 200mm.

Plastová škrabka.

První dávka granulí je součástí dodávky.

Vyjímatelná záchytná nádoba granulí kapacity min. 8 litrů.