Příloha č. 1 - Specifikace dodávky:

**Počítač:**

Stolní počítač s CPU s benchmark score 4100 až 4400 bodů podle [http://cpubenchmark.net/](http://cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-3240+%40+3.40GHz&id=765) , operační paměť 4GB, pevný disk 500GB, integrovaná grafická karta s HD rozlišením, mechanika DWDRW, klávesnice, myš, operační systém, kancelářský balík, antivirový systém

**LCD panel:**

LCD Panel velikosti 22“, Full HD rozlišení, DVI vstup

**Datový projektor:**

Instalační 3LCD datový projektor s výměnnými objektivy – dodávka bez objektivu, svítivost 4500 ANSI lm, 0,75" LCD chip x 3 (R/G/B), rozlišení WXGA 1280x800, formát obrazu 16:10, kontrastní poměr obrazu 2 000:1, vstupy: DVI-D IN, HDMI IN, VGA IN, S VIDEO IN, COMPONENT BNC IN, SERIAL IN, REMOTE 1 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, SERIAL OUT, VGA OUT, LAN; 10W reproduktor, motorový horizontální a vertikální posun objektivu, bezpečnostní funkce proti zneužití, vzduchový filtr s garantovanou životností 10000 hodin, životnost lampy 3000 hodin v běžném režimu svícení, funkce přímého vypínání; bílé provedení

Nástěnný držák na projektor, kompletní instalace projektoru – požadavek instalace projektoru na zeď naproti projekčnímu plátnu, vzdálenost od projekčního plátna cca 18m, přípojný bod projektoru ( VGA, C-Video, HDMI ) do 5m od projektoru

**Objektiv k projektoru:**

Zoom výměnný objektiv 4,6-7,2:1, F/1,8-2,3

**Plátno:**

Elektrické plátno šíře 300 cm, povrch MatteWhite, montáž na strop včetně ovládacích rozvodů ( předpokládaná délka přívodů do 15m ) a nastavení maximální délky vysunutí plátna

**Prezentér:**

Červené laserové ukazovátko, dosah 30 metrů a bezdrátová technologie 2,4 GHz, displej s časovačem a indikátorem stavu baterie a úrovně signálu, provoz na AAA baterie, přijímač s technologií plug and play

Poznámka: zadavatel používá operační systémy Microsoft Windows a kancelářské balíky Microsoft Office.